油液计油位自动测量程序使用说明

1. 运行环境

配置opencv2.4.11

编译环境VS2010

1. 程序使用说明

本次提交代码主要是针对表盘指针式仪表的读数，可用原始图像进行测试，对于非常模糊的图像拒绝处理，一般模糊的图像可以选择是否处理，但是不能保证结果的正确性，清楚的图像读数有保证。请在main函数中第22行更改图片类型，在39行更改图片路径进行测试。